El programa realizado con processing “PulseIN\_FPGA.pde” se encarga de captura los 4 bytes y convertirlos a un número entero sin signo y con ese valor mostrar el dato del contador total, duración del pulso en milisegundos y microsegundos.